采购需求

**一、服务供应商要求**

1.企业必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，注册资本须在500万元人民币（或等值外币）及以上。

2.企业须有固定的营业场所。

3.供应商所提供的配套硬件设备协作平板须具有中国国家强制性产品认证证书及中国节能产品认证证书等资质证书。

4.供应商如果是代理经销商须具备原厂商的代理资质或授权证明。

5.企业需成立三年以上，经营状况正常且最近一年净利润为正数。

6.企业近3年具有与银行业合作的同类型案例；符合资格要求且与建设银行有合作案例的企业优先。

**二、对于拟采购设备（物品）的要求**

**（一）基本要求**

采购内容包括为福建省翔安监狱深化信息化合作项目相关配套硬件设备。

**（二）采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格描述** | **数量** |
| 1 | 协作平板 | 1、液晶屏显示尺寸65英寸，采用A+规屏，支持物理防蓝光，采用红外感应技术，20点触控，内置电子白板功能，25ms超低书写时延； 2、支持全4K视频会议；适配主流云会议，1080P会议体验；分布式会议，小屏会议大屏开，支持通过license升级入驻式会议； 3、Flash：64GB，RAM：12GB 4、内置硬件编解码，支持welink、云会议，一键激活，PC、手机、大屏无缝协同，扫码入会； 5、内置4K高清摄像头，2倍数字变焦，支持智能导播和AutoFrame，镜头隐私保护盖； 6、内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向180°拾音，拾音距离≥12米。支持快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、语音清脆化、语音增强、混响抑制和唇音同步。  7、支持平行视界功能：同一应用支持打开两个窗口，实现双页面显示； 8、支持多窗功能：同时打开两个应用，减少应用切换； 9、设备前置面板具有以下无转接接口：1\*Type-C、2\*USB Type-A。 10、侧置具有以下无转接接口：1\*HDMI IN、1\*HDMI OUT、1\*MIC IN、1路MIC OUT、2\*RJ45、1\*USB Type-A。 | 13台 |

**（三）技术、质量要求**

1.供应商提供的产品质量标准按以下约定执行

产品应为完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。产品内附质量说明或使用说明的，入选供应商同时保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明且能在双方约定的项目中正常运行或使用。

**（四）生产、供货要求**

供应商应于本合同签订之日起30个工作日内，及时向福建省翔安监狱提供“服刑人员数智金融管理一体化平台”所需的硬件并完成安装调试。

**（五）售后服务要求**

硬件设备免费维保期为1年。售后服务要求有：

1.提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍，保证项目正常运行的措施。

2.维护支持服务期内，提供7\*24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。维护支持服务内容包括技术支持、日常巡检、故障排除、项目升级、项目功能后期细微优化或改进（按使用单位提供的功能需求在规定的时限内完成）、向使用单位所辖部门推广使用安装等。

3.免费提供系统相关配套技术资料，包括但不限于操作手册（中文版）等。

**（六）款项支付要求**

1.付款方式：自硬件设备到货验收合格并收到供应商开具的增值税专用发票后20个工作日内，向供应商支付货款总金额的95%；  
 2.免费维保期满后且双方无任何异议前提下的15个工作日内，向供应商支付货款总金额的5%，质保金不计息。

**（七）其他要求**

原则上入选公司应在我行开立结算帐户，用于商品、服务、工程等款项结算。